**CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE STUFE CIARNELLI**

**LE STUFE CIARNELLI SONO STUFE A COMBUSTIONE VERTICALE .**

**IL LEGNO SI CARICA DALL’ALTO POSSIBILMENTE IN POSIZIONE DIRITTA , IL TIRAGGIO CHE ALIMENTA LA COMBUSTIONE VIENE FATTO DALL’ALTO IN MODO NATURALE SENZA VENTOLE O PARTI MECCANICHE IN MOVIMENTO.**

**L’ARIA DI ALIMENTAZIONE VIENE PORTATA IN FONDO ALLA STUFA ED IL LEGNO CARICATO IN VERTICALE BRUCIA SEMPRE DAL BASSO IN MODO CHE BRUCIANDO SCENDE ED AUTOALIMENTA LA STUFA FORNENDO AUTONOMIA ALLA COMBUSTIONE.**

**LA CENERE VIENE LASCIATA DENTRO LA STUFA IN MODO DA RIBRUCIARE DURNATE LA COMBUSTIONE.**

**QUANDO LA CENERE RAGGIUNGE UN DETERMINATO LIVELLO VIENE ESTRATTA DALLA STUFA, MA NON COMPLETAMENTE IN QUANTO IL FONDO DELIMITATO DALLE GRIGLIE DEL CENERAIO DEVE ESSERE SEMPRE COPERTO DALLA CENERE.**

**QUINDI SECONDO IL TIPO DI LEGNO UTILIZZATO LA CENERE SI TOGLIERA’ OGNI 10 GIORNI CIRCA PER I MODELLI PIU’ PICCOLI MP300/PP300/HP300 , OGNI 15/20 GIORNI SUI MODELLI MEDI MM400/PM400/HM400, E IN MEDIA UNA VOLTA OGNI 30 GIORNI SUI MODELLI PIU’ GRANDI MG500/PG500/HG500/HG500V.**

**LE NOSTRE STUFE POSSONO ANCHE FUNZIONARE IN FUOCO CONTINUO IN QUANTO QUANDO LA CARICA DI LEGNA E’ TERMINATA IL BRACERE RIMANE ACCESO A LUNGO DANDO LA POSSIBILITA’ DI RICARICARE LA STUFA CON LEGNO DI PEZZATURA GRANDE EVITANDO LA RIACCENSIONE.**

**PER OGNI VOSTRA DOMANDA O DELUCIDAZIONE INTERPELLATECI ALLA SEZIONE CONTATTI**