** SCHEDA TECNICA MODELLO : CARMEN**

POTENZE DISPONIBILI : KW 8 - KW 10 - KW 12

DIAMETRO USCITA FUMI : MM 80

DIAMETRO TUBO PRESA ARIA : MM 50

CAPACITA’ SERBATOIO PELLET : KG 16

CAPACITA’ VOLUME RISCALDATO : MC 200 - MC 275 - MC 300

ASSORBIMENTO : W 100

PESO : KG 115

DIMENSIONI (ALTEZZA X LARGHEZZA X PROFONDITA’ ) 1030 X 565 X 495

RENDIMENTO ENERGETICO : SUPERIORE A 86%

TELECOMANDO : SI ( IR )

COLORI DISPONIBILI : BIANCO – BORDEAUX – GRIGIO – NERO - TORTORA